Cэндвич-панель «**Роспанель Стандарт Innovation**»



С самого начала работы завода по производству листов ПВХ и пластиковых сэндвич-панелей компания «ЯЛУКС-Групп» сориентирована на изготовлении только высококачественной и высокотехнологичной продукции. В основе этого лежит использование современного оборудования, новейших технологий и работа команды квалифицированных специалистов.

И в настоящее время мы не изменяем своим принципам.

Представляем продукт новой серии Innovation –

сэндвич-панель «**Роспанель Стандарт Innovation**».

Стандарт и Инновации – два слова, определяющие позиционирование нового продукта.

Во-первых, эта модель задает новые **стандарты** качества сэндвич-панелей среднего и премиального ценового сегмента.

Во-вторых, эта модель изготовлена с применением **инноваций** в технологии и рецептуре материала.

Сэндвич-панели серии Роспанель Стандарт Innovation обладают следующими особенностями:

1. **Увеличенная толщина лицевого пластика.**


Толщина лицевого листа – 0,95 мм.


Это обеспечивает отличительную ровность и прочность поверхности сэндвич-панели.



1. **Толщина сэндвич-панели «с превышением».**


Все толщины сэндвич-панелей с хорошим плюсом, что обеспечивает отсутствие зазоров и плотную посадку в соответствующие профили.



1. **Высокие светоблокирующие свойства.**

Лицевые листы жесткого ПВХ изготовлены по новой технологии, направленной на повышение светоблокирующих свойств. Сравнительный анализ показал, что по светоблокирующим свойствам лицевые листы сэндвич-панелей Роспанель Стандарт Innovation превосходят аналоги даже с толщиной 1,4 мм.

1. **Высокая стойкость к загрязнениям.**

Применение новой рецептурной композиции в производстве лицевых листов обеспечивает повышенную стойкость сэндвич-панелей Роспанель Стандарт Innovation к загрязнениям. Сравнительные испытания показали, что к поверхности Роспанель Стандарт Innovation значительно хуже пристают загрязнения и значительно лучше с нее удаляются, чем с аналогов.

(См. видеоролик).


1. **Высокая гладкость поверхности.**

Новая рецептура жестких листов обеспечивает поверхности сэндвич-панелей Роспанель Стандарт Innovation гладкость и отсутствие замелованности.

Создается привлекательный внешний вид.

1. **Высокая ровность сэндвич-панелей.**

Повышенная толщина пластика обеспечивает сэндвич-панели Роспанель Стандарт Innovation повышенную ровность и отсутствие кривизны. Это исключает проблемы при монтаже элементов из сэндвич-панелей.




1. **Повышенная стойкость к УФ.**

Обеспечивается увеличенный срок эксплуатации сэндвич-панелей при солнечном освещении без потери цвета и механических свойств.



1. **Отсутствие сколов и трещин при резке и фрезеровании.**

Облегчает работу монтажников при работе с сэндвич-панелями, позволяет снизить потери на отходы и обеспечивает отсутствие рекламаций.



Сэндвич-панели Роспанель Стандарт Innovation демонстрируют яркое проявление всех потребительских свойств, необходимых в процессе эксплуатации.

При общей деградации цены и качества на рынке пластиковых сэндвич-панелей Роспанель Стандарт Innovation задает новое качество при сохранении уровня цен, создавая своим партнерам дополнительную поддержку и возможности для развития.